# Skapa ritningar

Ritningar kan skapas i en befintlig fil eller genom att skapa en ny tom fil. Om ritningen består av många olika filer kan det vara lämpligast att skapa en ny fil. I detta fall skapar vi ritningen i samma fil.

## RITNING 1

* Öppna filen Stockholms central.dgn
* Skapa en ny modell. Använd Type: "Design, 2D". Kalla modellen "Ritning A3".
* Anslut kartan som referensfil.
* Öppna cellbiblioteket Trafikverkets\_rit.cel.
* Placera cellen "A3" på önskat ställe (cellen är skapad i 1:1000).
* Klipp referensen mot ritningsramens inre kant.
* Öppna utskriftdialogen [File - Print].
* Sätt papper till A3
* Definiera utskriftområde [Settings- Set Fence from Fit All]. Kontrollera skalan.
* Gör en utskrift.

## RITNING 2

* Öppna filen Stockholms central.dgn
* Skapa en ny modell. Använd Type: "Design, 2D". Kalla modellen "Ritning A3 Roterad".
* Anslut kartan som referensfil.
* Anslut cellbiblioteket Trafikverkets\_rit.cel.
* Placera cellen "A3" på önskat ställe (cellen är skapa i 1:1000). Rotera den längs spårsträckningen.
* Anslut cellbiblioteket Ritningssymboler.cel
* Placera en norrpil i önskat hörn
* Rotera vyn så ramen blir horisontell.
* Klipp referensen mot ritningsramens inre kant.
* Öppna utskriftdialogen [File - Print].
* Sätt papper till A3
* Definiera utskriftområde [Settings- Set Fence from Fit All]. Kontrollera skalan.
* Gör en utskrift.